TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI 
SUL CARRO ARMATO ARIETE

CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
CONTROLLI ED OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DELL’IMPIEGO	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 prima di ogni missione
SCOPO:		far eseguire all’equipaggio i controlli e le operazioni preliminari, da terra e da bordo prima dell’uso del veicolo, al fine di accertare la rispondenza del carro per quanto concerne la sicurezza di impiego e di circolazione e la completa affidabilità.
TEMPO INTERVENTO:		 	 1ora
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
CONTROLLI ED OPERAZIONI DA ESEGUIRE DOPO L’IMPIEGO	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 al termine della missione
SCOPO:	far verificare all’equipaggio l’integrità dei componenti/sistemi del carro e la presenza di eventuali guasti e difetti.
TEMPO INTERVENTO:			 1 ora
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
CONTROLLI	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 prima, durante e dopo l’impiego/tiri
SCOPO:	far accertare dall’equipaggio e dal personale tecnico del Reparto le condizioni del veicolo e dei suoi componenti. 
TEMPO INTERVENTO:			 1 ora prima e dopo l’impiego/tiri;
					 variabile attività durante.
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		

CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M1	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 mensile  1 settimana
SCOPO:		mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi maggiormente esposti.
TEMPO INTERVENTO:		 	 2 ore
NOTE:					 da programmare in concomitanza con F1
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 5 ore
(M1+F1)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE  - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M2	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 semestrale   1 mese
SCOPO:	ripristinare gli oli lubrificanti e gli elementi filtranti del gruppo motopropulsore e di tutti i sotto complessivi di scafo.
TEMPO INTERVENTO:			 8 ore
NOTE:					 da programmare in concomitanza con M1, 					 F1, F2
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 21 ore (M1+M2+F1+F2)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M3	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 annuale  1 mese
SCOPO:	eseguire tarature, pulizie, controlli e sostituzioni lubrificanti (freni, gruppi di riduzione finale, rulli guida cingolo, retarder etc.) necessari prescindendo dal carico di lavoro a cui è stato sottoposto il carro.
TEMPO INTERVENTO:			 8 ore
NOTE:					 da programmare in concomitanza con M1 					 M2, F1, F2, F3
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 35 ore (M1+M2+M3+F1+F2+F3)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: 	 MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M4	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 biennale  2 mesi
SCOPO:	Effettuare la sostituzione dei liquidi lubrificanti e refrigeranti che hanno una vita tecnica temporale.
TEMPO INTERVENTO:			 6 ore
NOTE:	da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, F1, F2, F3  ed F4. 
	Dopo la manutenzione M4 eseguire la verifica di affidabilità.
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 	 46 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4).
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		

CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M5	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 quadriennale  2 mesi
SCOPO:	Sostituire l’olio del sedile pilota ed effettuare la pulizia dei filtri caldaia..
TEMPO INTERVENTO:			 1 ora
NOTE:	da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, M4, F1, F2, F3 ed F4. 
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 	 49 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4+F5).
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M6	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 quinquennale  2 mesi
SCOPO:	Lubrificare leve raggi impianto filtri aria motore e controllo assieme bruciatore
TEMPO INTERVENTO:			 1 ore
NOTE:	da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, M4, F1, F2, F3  ed F4. 
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 	 44 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4+F7).
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M7	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni sei anni  2 mesi
SCOPO:	Sostituzione tubazioni flessibili degli impianti di immersione, riscaldamento e condizionamento, combustibile.
TEMPO INTERVENTO:			 2 ore
NOTE:	da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, M4, F1, F2, F3  ed F4. 
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO: 	 56 ore (M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4+F7).
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M8	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni 150 ore di funzionamento  10 ore.
SCOPO:	ripristinare gli oli lubrificanti e gli elementi filtranti del gruppo motopropulsore (stacco e messa a terra) e di tutti i sotto complessivi di scafo al fine di garantire il corretto funzionamento del carro per altre 150 ore di funzionamento.
TEMPO INTERVENTO:			 8 ore
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO	
MANUTENZIONE M9	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni 1000 ore di funzionamento  50 ore
SCOPO:	Effettuare la sostituzione delle spazzole della pompa riciclo sx/dx
TEMPO INTERVENTO:			 2 ore
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	  MOT-10-2350-2310-14-00B001	X		

CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F1	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 bimestrale  1 settimana
SCOPO:	mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti.
TEMPO INTERVENTO:		 3 ore
NOTE:		 da programmare in concomitanza con M1.
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 5 ore (M1+F1)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F2	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 semestrale  2 settimane
SCOPO 	mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo ai sistemi ottici di puntamento.
TEMPO INTERVENTO:		 8 ore
NOTE:		 da programmare in concomitanza con M1, 	 M2 ed F1
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 21 ore (M1+M2+F1+F2)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F3	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 annuale  1 mese
SCOPO 	mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sotto complessivi di torre maggiormente esposti con particolare riguardo all’impianto idraulico di torre ed al circuito di sparo.
TEMPO INTERVENTO:		 6 ore
NOTE:		 da programmare in concomitanza con M1,
		 M2, M3, F1, F2
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 35 ore (M1+M2+M3+F1+F2+F3)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F4	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 biennale  2 mesi
SCOPO 	mantenere la torre del carro in condizioni di efficienza mediante la sostituzione dei filtri dell’olio del sistema idraulico
TEMPO INTERVENTO:		 5 ore
NOTE:	da programmare in concomitanza con M1, M2, M3, M4, F1, F2, F3.
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 46 ore(M1+M2+M3+M4+F1+F2+F3+F4)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		

CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F5	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 quadriennale  2 mesi
SCOPO:	Sostituzione olio impianto idraulico, olio culla, filtro pompa a mano e spazzole motore della centralina idraulica.
TEMPO INTERVENTO:		 2 ore
NOTE:	da programmare in concomitanza con M1,M2, M3, M4, M5, F1, F2, F3, F4.
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO:	49 ore (M1+M2+M3+M4+M5+F1+F2+F3+F4+F5)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F6	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 quinquennale  2 mesi
SCOPO:	Aderenza: sostituire gli oli ed i componenti che garantiscono il funzionamento del  circuito idraulico di torre. Sostituzione ed invio alla revisione della centralina idraulica e del motore idraulico riduttore di brandeggio.
	Sostegno : sost. guarnizioni recuperatore, cilindro elevazione e della culla.
TEMPO INTERVENTO:		 8 ore
NOTE: 		 da programmare in concomitanza con M1,
		 M2,M3, M6, F1,F2,F3.
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 44 ore (M1+M2+M3+M6+F1+F2+F3+ F6)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X	X	
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F7	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni 6 anni  2 mesi
SCOPO:		 garantire l’efficienza dell’impianto idraulico  	 di torre mediante la sostituzione dei tubi 	 flessibili 
TEMPO INTERVENTO:		 8 ore
NOTE:		 da programmare in concomitanza con M1,
		 M2, M3, M4, M7, F1,F2,F3,F4
TEMPO TOTALE DI INTERVENTO 	 56 ore
		 (M1+M2+M3+M4+M7+F1+F2+F3+F4+F7)
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F8	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 decennale  2 mesi
SCOPO:		 effettuare la revisione generale della torre
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002		X	
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F9	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni 1000 ore di funzionamento
SCOPO:	Sostituzione delle spazzole elettroventilatore impianto NBC e sist. estrazione fumi.
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		

	
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F10	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:	ogni 90  280 min. di funzionamento impianto NBC 
SCOPO:	Sostituire la cartuccia NBC.
TEMPO INTERVENTO:		 1 ora
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F11	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni 10 Unità di Logoramento (U.D.L.) b.d.f.
SCOPO:		 garantire l’efficienza della bocca da fuoco  	 mediante controllo della camera a bossolo
TEMPO INTERVENTO:		 1 ora
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F12	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:	ogni 40-80-100-120-140 Unità di Logoramento (U.D.L) b.d.f.
SCOPO:		 garantire l’efficienza della bocca da fuoco   	 mediante il controllo dei  diametri interni
TEMPO INTERVENTO:		 4 ore
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002		X	
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F13	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni 155 Unità di Logoramento (UDL) b.d.f.
SCOPO:		 garantire l’efficienza della bocca  da fuoco  	 mediante la sua sostituzione
TEMPO INTERVENTO:		 8 ore
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002	X		
CARRO ARIETE - PARTE TORRE	
MANUTENZIONE F14	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 ogni 775 Unità Di Logoramento (U.D.L.)
SCOPO:		 garantire l’efficienza della bocca da fuoco 	 mediante la sostituzione del blocco di 		 culatta
TEMPO INTERVENTO:		 8 ore
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	 MOT-10-1015-2310-14-00B002		X	
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO E TORRE	
VERIFICA DI AFFIDABILITA’	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 biennale  2 mesi
SCOPO:	controllare che il carro abbia tutti i requisiti (manutenzioni, modifiche, stato d’uso, regolare funzionamento etc.) previsti al livello di vita tecnica in cui si trova 
TEMPO INTERVENTO:			  8 ore
NOTE:	da programmare dopo M4, F4.
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO:	   MOT-10-1015-2310-14-00B002	X	

CARRO ARIETE - PARTE SCAFO E TORRE	
CONTROLLO TECNICO	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 aperiodica su richiesta del reparto.
SCOPO:	all’insorgere di un’anomalia / guasto di sostanziale entità; eseguire l’intervento in loco con il concorso delle squadre a contatto dell’organo del sostegno (richiesta di intervento con modulo specifico).
		X	
CARRO ARIETE - PARTE SCAFO E TORRE	
REVISIONE GENERALE	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’:				 Stabilita da Ispettorato Logistico
SCOPO:	Normalmente si effettua nella fase conclusiva della vita tecnica per ripristinarne totalmente o parzialmente la durata. Si concretizza nello smontaggio totale dei componenti sulla loro verifica funzionale con eventuali sostituzioni e nel riassemblaggio. Questa stessa può coincidere con un aggiornamento di configurazione.
TEMPO INTERVENTO :	  NON QUANTIFICABILE		X