Allegato “B”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Consumi ottimali e vita tecnica presunta dei principali materiali -

	CONSUMI
OTTIMALI (1)	VITA      TECNICA      PRESUNTA	

TIPO DI MATERIALE	
COMBUST	
FUNZ.	
MOTORE
TERMICO	MOTORE
ELETTRICO E/0
GENERATORE
A.TRASFORM.	MATERIALE
E/O
COMPLESSO	
	LITRI
ANNO	ORE
ANNO	CONSUMI
LITRI	FUNZ.
ORE	ANNI	ORE	ANNI	LITRI	ORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
cat. ”A1-M” (mmc di vecchia generazione)
- panificio su 2 furgoni mod. ‘61
- lavanderia su rimorchio mod. ‘59
- bagno (docce) su 2 furgoni mod. ‘59
- autofrigo mod. ‘52

cat. ”A2” (mmc di nuova generazione)
cat. ”A2-M”( trainati)
- panificio su 2 furgoni da 160 kg./h

cat. ”A2-EC” (shelters tipo UEO2)
- panificio da 40 kg./h
- frigo a 1 cella
- frigo a 2 celle
- lavanderia da 50 kg./h
-	servizi igienici (wc) a 8 posti	
2.600 (2)
5.900 (2)
5.800 (2)
====

4.000 (2)

====
4.500
3.000
====
1.300 (2)	
360
360
360
===

360

360
1.200
800
360
360	
6.000
6.000
4.000
====

20.000

====
20.000
20.000
====
====	
1800(3)
1800(3)
1800(3)
====

5.000

5.000
5.000
====
====	
4
4
4
==

===

===
===
===
===
===	
1800(3)
1800(3)
1800(3)

8.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000	
4 (3)
4 (3)
4 (3)
===

25

25
25
25
25
25	
10.000
20.500
21.000
====

100000

20.000
20.000
====
29.000	
1.200
1.200
1.200

10.000

10.000
25.000
25.000
10.000
10.000	
(1) Da aggiornare sulla base di periodici rilevamenti statistici.
(2) Dati riferiti ai bruciatori/centrale termica.
(3) Vita tecnica residua stimata.
(4) Salvo diversi termini temporali/di usura stabiliti da ISPEL-TRAMAT che, qualora superiori, dovranno essere applicati.		

segue Allegato “B”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Consumi ottimali e vita tecnica presunta dei principali materiali -

	CONSUMI
OTTIMALI	VITA      TECNICA      PRESUNTA	

TIPO DI MATERIALE	
COMBUS	
FUNZ.	
MOTORE
TERMICO	MOTORE
ELETTRICO E/0
GENERATORE
A.TRASFORM.	MATERIALE
E/O
COMPLESSO	
	LITRI
ANNO	ORE
ANNO	CONSUMI
LITRI	FUNZ.
ORE	ANNI	ORE	ANNI	LITRI	ORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
segue cat. ”A2-EC” (shelters tipo UEO2)
- docce a 8 posti
- officina-diagnosi
- ricambistica

cat. “A2-EC” (su pianale autocarrabile)
- lavanderia da 50 kg./h

cat. “A3-M e EC” (mmc complessi prototipici vari)
Si applicano le stesse prescrizioni dei complessi delle
categorie corrispondenti analoghe “A1” e “A2”

cat. “B1-M” e “B2-M” (cucine rotabili da campo)
- da 125 raz. (bruciatore tradizionale)
- da 125 raz. (bruciatore elettrico)
- da 200 raz. (bruciatore tradizionale)
-da 200 raz. (bruciatore elettrico)
- gruppo elettrogeno da 1,5 Kw
	
1.800 (2)
====
====

====

950
1.100
1.300
1.800
450
	
360
===
===

360

230
230
230
230
230
	
===
===
===

===

===
===
===
===
8.000
	
===
===
===

===

===
===
===
===
4.500
	
===
===
===

===

===
===
===
===
===
	
8.000
====
====

8.000

====
====
====
====
5.000
	
25
25
25

25

25
25
25
25
10
	
40.000

====

24.000
29.000
33.000
46.000
8.200
	
10.000
====
====

10.000

8.000
8.000
8.000
8.000
5.000

segue Allegato “B”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Consumi ottimali e vita tecnica presunta dei principali materiali -

	CONSUMI
OTTIMALI	VITA      TECNICA      PRESUNTA	

TIPO DI MATERIALE
	
COMBUS	
FUNZ.	
MOTORE
TERMICO	MOTORE
ELETTRICO E/0
GENERATORE
A.TRASFORM.	MATERIALE
E/O
COMPLESSO	
	LITRI
ANNO	ORE
ANNO	CONSUMI
LITRI	FUNZ.
ORE	ANNI	ORE	ANNI	LITRI	ORE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

cat. “B3-EC” (attrezzature e/o moduli staccati)
-	gruppo elettrogeno da 1,5 KW (cfr. voce corrispondente cat. “B1-M" “B2-M” 

cat. “C1-CO” (materiali di attendamento)
- sistema riscaldatore a 2-3 vie                              (*)
- gruppo elettrogeno da 1,5 KW

cat. “C6-CO” (materiali serv.gen. e spt. collettivo) 
- bagno campale sottotenda tipo “Comea” e similari
- gruppo elettrogeno da 2 KW

cat.“D1-M”/“D2-CO” (materiali funz. O.esecutivi)
- carrelli elevatori con motore termico
- carrelli elevatori elettronici (timone o oper. a bordo)
- transpallets elettronici a timone
- caricabatterie

1.200 (2)
540

1.300 (2)
700

7.000
====
====
====

300
300

360
360

1.200
1.200
1.200
1.200

====
8.000

====
9.000

30.000
====
====
====

===
4.500

===
4.500

6000(4)
====
====
====

====
====

====
====

====
====
====
====

===
5.000

===
5.000

===
8.000
8.000
8.000

10
10

10
10

10 (4)
10
10
10

15.000
8.200

11.000
9.500

50.000
====
====
====

4.000
5.000

4.000
5.000

10.000
13.000
13.000
30.000
	
NOTA:(*) Per il sensore elettrochimico del "sistema rilevatore CO" è fissata in anni 2. Oltre tale periodo deve essere revisionato o sostituito.