Allegato “F”

TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI

COMPLESSI e MEZZI MOBILI CAMPALI DI TUTTE LE AREE A-B-C-D 
(1)	
TIPI DI INTERVENTO	FASCIA	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
 MOTORE ENDOTERMICO
- scavalcamento, incavalcamento e sostituzione (***)
- revisione	
X	
X(*)
X	
 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE MOTORE ENDOT.
- regolazione
- sostituzione
- revisione	
X
X	

X(*)
X	
 GRUPPO FRIZIONE (solo Area “D”)
- regolazione
- sostituzione	
X
X	

X (*)	
 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO E RADIATORE
- riparazione
- sostituzione	
X
X	

X(*)	
 ORGANI DI TRASMISSIONE (alberi - giunti idraulici,  cardanici e omocinetici)
- riparazione
- sostituzione
- revisione	

X
X
X	
X(*)
	
 FRENI E SISTEMA FRENANTE
- revisione parziale
- revisione completa	
X
X	
X(*)
X(*)	
 SOSPENSIONI
- revisione parziale
- revisione completa	
X
X	
X(*)
X(*)	
 ORGANI DI GUIDA E SERVOSTERZO (solo Area “D”)
- regolazione e taratura
- revisione parziale
- revisione completa	
X
X
X	
X(*)
X(*)
X(*)	
 ORGANI DI TRAINO (Timone e occhione)
- riparazione
- sostituzione
- revisione	
X

X
X	
 TELAIO, PROFILATI E SCATOLATI PORTANTI
- piccole riparazioni con attrezzature di officina e sulla base del livello di specializzazione del personale addetto
- derugginizzazione e riverniciatura parziale
- raddrizzatura e saldatura di elementi	

X
X	

X	

segue Allegato “F”

TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI

COMPLESSI e MEZZI MOBILI CAMPALI DI TUTTE LE AREE A-B-C-D 
(1)	
TIPI DI INTERVENTO	FASCIA	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
 CARROZZERIA 
- piccole riparazioni con attrezzature di officina e sulla base del livello di specializzazione del personale addetto
- sostituzione parziale lamierati o piccole parti danneggiate
- sostituzione guarnizioni di chiusura portelloni
- saldatura e raddrizzatura di parti in lega sottoposte o non a sollecitazioni.	
X

X
X	

X	
 VERNICIATURA
- parziale con vernice prescritta
- completa con vernice prescritta
- verniciatura di lamierati ed elementi portanti sottoposti a saldatura, spruzzatura allo zinco; trattamento di fosfatizzazione	
X
X	

X	
 IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
- riparazioni
- sostituzione componenti con innesti a vite/baionetta/spina
  (fusibili, lampadine, quadretti elettrici ecc. (**))
- revisione parziale o completa	
X

X	

X	
 SOTTOCOMPLESSIVI E COMPONENTI ELETTRICI
- riparazioni
- sostituzione moduli con innesti a vite/baionetta/spina (***)
- revisione parziale o completa	
X
X	

X	
 SET di SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO
- riparazioni
- sostituzione funi e accessori (manicotti, ganci, grilli, anelli)	
X
X		
 IMPIANTO SOLLEVAMENTO OLEODINAMICO
- piccole riparazioni
- sostituzione rondelle di tenuta in rame e tubazioni raccordo
- revisione e sostituzione centralina e pistoni sollevamento	
X
X	

X	
 IMPIANTO IDRAULICO ADDUZIONE / SCARICO
- piccole riparazioni
- sostituzione guarnizioni, tubazioni in gomma, serbatoi polietilene
- sostituzione filtri, pompe carico e scarico acqua, stazione di sollevamento acque reflue (***)
- revisione	
X

X

X	

X	

segue Allegato “F”

TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI

COMPLESSI e MEZZI MOBILI CAMPALI DI TUTTE LE AREE A-B-C-D 
(1)	
TIPI DI INTERVENTO	FASCIA	
	ADERENZA	SOSTEGNO	
 CALDAIA E BRUCIATORE A GASOLIO
- piccole riparazioni
- sostituzione guarnizioni tenuta, tubi adduzione gasolio, filtri
- revisione parziale o completa	
X
X	

X	
 IMPIANTO FRIGORIFERO
- piccole riparazioni
- sostituzione batterie, filtri, guarnizioni e rabbocchi gas R404A
- revisione parziale o completa	
X
X	

X	
 MACCHINARI E ATTREZZATURE DI PRODUZIONE
- piccole riparazioni con attrezzature di officina e sulla base del livello di specializzazione del personale addetto
- sostituzione pezzi d’usura (cinghie trasmissione moto, filtri, guarnizioni di tenuta, profilati di guarnizione coperchi e sportelli)
- sostituzione macchinario (**)(***)
- revisione parziale o completa	

X

X

X	

X	
 TELONI DI COPERTURA / PARETI IN PVC
- riparazione
- sostituzione
- ricostruzione (non prevista si procede alla sostituzione)	
X
X
=	

=	

NOTE:
(1) Per quanto applicabili in relazione alle caratteristiche e alla tipologia di complesso o mezzo mobile campale
(*) A cura dei CERIMANT per i complessi in dotazione ai CERICO.
(**) Quando il componente ha raggiunto il limite fissato di ore di funzionamento o sia intervenuta una avaria e questa sia localizzata da semplici indicazioni visive fornite dai diversi dispositivi di controllo o risulti evidente a vista.
(***) Quando il modulo/complessivo ha raggiunto il limite fissato di ore di funzionamento o sia intervenuta una avaria e questa sia localizzata da semplici indicazioni visive fornite dai diversi dispositivi di controllo o risulti evidente a vista. Ove riparabile deve essere avviato per la revisione al Polo di rifornimento/mantenimento con lo stesso automezzo che ha rifornito il ricambio.