Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Cat.”A1-M”(mmc vecchia generaz.ne)
- panificio su 2 furgoni mod.’61

- lavanderia su rimorchio mod. ‘55

	
X

X

	

X

X

X

X

X

X

	
1.300

2.900

	
1.300

2.900

	

5.000

10.000

11000(4)

11.000

22.000

24000(4)

	
180
5.000

180
5.000

	
180
5.000

180
5.000

	

700
20.000
1.300
40.000
1500(4)
50000(4)

700
20.000
1.300
40.000
1.500(4)
50000(4)

0.5

0.5

	
0.5

0.5

	

2

3

4 (4)

2

3

4 (4)

Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
- bagno (docce) su 2 furgoni mod.’59

cat.”A2”(mmc nuova generaz.ne)
cat.”A2-M”(trainati)
- panificio su 2 furgoni da 160 kg./h

	X

X

	
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
	1.300

2.000

	1.300

2.000

	
5.000

10.000

11000(4)

	180
5.000

180
5.000

	180
5.000

180
5.000

	
700
20.000
1.300
40.000
1.500(4)
50000(4)

1.000
25.000
2.000
30.000
3.000
45.000
4.000
75.000
5.000
90.000
6.000
105000
6.500(4)
111000(4)	0.5

0.5

	0.5

0.5

	
2

3

4 (4)

3

6

9

12

15

18

20 (4)	
Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
cat.”A2-EC”(shelters tipo UEO2)
- panificio da 40 Kg./h

- frigo a 1 cella (5)(6)

	X

X

	
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

	

	

10.000
15.000
18000(7)
	180

400

	180

400

	
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.500(4)

2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
15500(4)	0.5

0.5

	0.5

0.5

	
3
6
9
12
15
18
20 (4)

3
6
9
12
15
18
20 (4)	

Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
- frigo a 2 celle (5)(6)

- lavanderia da 50 kg./h

	X

X

	
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X	

	

	
10.000
15.000
18000(7)

	400

180

	400

180

	
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
15500(4)

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6500(4)	0.5

0.5

	0.5

0.5

	
3
6
9
12
15
18
20 (4)

3
6
9
12
15
18
20 (4)	

segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- servizi igienici (wc) a 8 posti

- docce a 8 posti

	
X

X

	

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X	

	

	

3.500
7.000
10.500
14.000
17.500
21.000
22500(4)

4.500
9.000
13.500
18.000
22.500
27.000
29000(4)	1
180

180

	
180

180

	

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6500(4)

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6500(4)	
0.5

0.5

	
0.5

0.5

	

3
6
9
12
15
18
20 (4)

3
6
9
12
15
18
20 (4)	

Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- officina/diagnosi e laboratorio
 (CERICO VR, RM e Rep.MMC SAC)

Cat.”A2”-EC” pianale autocarrabile
- lavanderia da 50 Kg./h
  (adottare le prescrizioni del cpls. su
   shelter tipo UEO2)

cat.”A3-M o EC” cpls.prototipici
  (adottare le prescrizioni previste per
  analogo/uguale cpls. presente nelle
  altre categorie “A1” o “A2”	
X

	

X
X
X
X
X
X
X

	

	

	

	
180

	
180

	

	
0.5

	
0.5

	

3
6
9
12
15
18
20 (4)

	

Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Cat.”B1-M” e “B2-M” (8)
- cucina rotabile da 125 razioni

	

X

	

X

X

X

X

X

X

X

	

3.200

	

3.200

6.400

9.600

12.800

15.000

18.200

20.400(4)

180
5.000

	
180
5.000

	

900
15.000
1.800
30.000
2.700
45.000
3.600
75.000
4.500
90.000
5.400
105000
5800(4)
111000
(4) 	
0.5

	
0.5

	

3

6

9

12

15

18

20 (4)

Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- cucina rotabile da 200 razioni

	
X

	

X

X

X

X

X

X

X

	

5.200

	

5.200

10.400

15.600

20.800

26.000

31.200

34700(4)

	180
5.000

	180
5.000

	

900
15.000
1.800
30.000
2.700
45.000
3.600
75.000
4.500
90.000
5.400
105000
5800(4)
111000
(4)	0.5

	0.5

	

3

6

9

12

15

18

20 (4)

Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- gruppo elettrogeno  1.5 KW/2.0 KW

cat.”C1-CO”(mat. attendamento)
- sistema riscaldatore a 2 o 3 vie (9)

- gruppo elettrogeno 1.5/2.0 KW
  ( adottare le prescrizioni previste per
  analogo materiale dell’ area “B”	
X

X

	

X
X
X
X

X
X
X
X

	

	

	

1.500
3.000
4.500
5800(4)

3.200
6.400
9.600
11000(4)

	
180

150

	
180

150

	

900
1.800
2.700
3400(4)

900
1.800
2.700
3400(4)

	
0.5

0.5

	
0.5

0.5

	

2
4
6
7 (4)

2
4
6
7 (4)

	

Segue Appendice 1 all’Allegato “D”

PARCO MATERIALI DI COMMISSARIATO
- Scheda dei controlli periodici programmati –

AREA/CATEGORIA DI PARCO 
E TIPO DI	COMPETENZA
ATTIVITA’	PERIODICITA’ DEI CONTROLLI PROGRAMMATI
-IN ALTERNATIVA-
AL SUPERAMENTO DI 1 (UNO) DEI PARAMETRI 	
MATERIALE  (1)	
FLA	
FLS	CONSUMO
CARBURANTI
IN LITRI (2)	ORE DI FUNZIONAM.
O
KM  (3) PERCORSI	TEMPORALE
IN
ANNI	
			MS	CA	CT	MS	CA	CT	MS	CA	CT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
cat.”C6-CO ( serv. gen. e spt coll.)
- bagno   campale sottotenda tipo
  ”Comea” e similari (ad esaurimento) 

- gruppo elettrogeno 1.5/2.0 KW
  (Adottare le prescrizioni previste per   analogo materiale dell’ area ”B”)

cat”D1-M” “D2-CO”(mat.O.esecut)
- carrelli elevatori con motore termico

- carrelli/transpallets elettronici

	
X

X

X

	

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X	

	

	

2.000
4.000
6.000
6800(4)

5.000
10.000
15.000
16000(4)

	
180

500

500

	
180

500

500

	

900
1.800
2.700
3400(4)

1.600
3.200
4.800
5800(4)

1.600
3.200
4.800
6.400
7000(4)	
0.5

0.5

0.5

	
0.5

0.5

0.5

	

2
4
6
7 (4)

2
4
6
7 (4)

2
4
6
8
9 (4)	

segue Appendice 1 all’Allegato “D”

NOTE:

(1)	Da controllare e manutenzionare (MO) comunque SEMPRE prima e dopo dell’ uso.

(2)	Ove necessari al funzionamento del materiale/complesso. In caso contrario riferirsi agli altri parametri.

(3)	Limitatamente ai rimorchi biga-2 assi e ai carrelli elevatori della sub-area “M” (parametro superiore: ore funzionamento / parametro inferiore: km. percorsi).
In caso contrario, il PARAMETRO UNICO è riferito alle in ORE funzionamento.
La percorrenza deve risultare dal “Libretto di Bordo”, previo rilevamento del dato dal “Foglio di marcia” dell’automezzo trainante, i cui dati chilometrici, devono essere trascritti “tal quale” sul “Foglio di marcia” emesso per la movimentazione/impiego del complesso, ancorchè sulla ulteriore modellistica prevista.

(4)	A partire da tali valori/parametri, il materiale sarà sottoposto a “Controlli Tecnici” APERIODICI a scadenza almeno DIMEZZATA rispetto a quella precedente su richiesta degli EDR e/o degli Organi di mantenimento.

(5)	Complesso nuovo o RICOSTRUITO, ovvero sottoposto a revisione generale (RG).

(6)	Limitatamente al motore termico. Applicare i parametri validi anche per il container frigo (sz. motore termico).

(7)	Riferito al motore termico. A partire da tali valori/parametri, il materiale sarà sottoposto a “Controlli Tecnici” APERIODICI a scadenza almeno DIMEZZATA rispetto a quella precedente su richiesta dei rgt. o degli Organi di mantenimento.

(8)	Controllo generale riferito all’intero complesso. I dati sono riferiti a cucine DOTATE di bruciatore/i elettrico e relativo quadro elettrico di comando. 
E’ ESCLUSO il gruppo elettrogeno da 1.5/2.0 KW per il quale sono previsti, a parte, specifici controlli periodici.

(9)	Revisionare e/o sostituire ogni 2 anni il sensore elettrochimico facente parte il "Sistema di rilevamento CO". Contestualmente procedere alla verifica e ritaratura del sistema a 25 ppm (parti per milione).

LEGENDA
MS = Manutenzione Specializzata
CA = Controllo di affidabilità
CT = Controllo Tecnico