INTERVENTI PREVENTIVI AUTOVEICOLI RUOTATI

AUTOVEICOLI DI TUTTE LE AREE A - B - C
MANUTENZIONE ORDINARIA
Periodicità: prima e dopo lo svolgimento del servizio. Scopo: controllare, a cura del conduttore, i principali impianti e dei livelli per il corretto funzionamento. Tempi d’intervento: 15 minuti. Manualistica di riferimento: libretto d’uso e manutenzione della casa costruttrice. | ADERENZA | SOSTEGNO
X |
MANUTENZIONE SPECIALIZZATA/TAGLIANDO
Periodicità: 15.000 Km (5.000 Km per i motocicli) o 1 anno (limite prima raggiunto) a premessa di ogni controllo di affidabilità. Scopo: verificare l’efficienza dei vari organi, ripristinare i livelli dei lubrificanti e refrigeranti, sostituire i componenti previsti dalla casa costruttrice alle previste scadenze. Può coincidere con il tagliando di manutenzione programmato dalla casa costruttrice ed è variabile per tipologia di autoveicolo. Tempi d’intervento: da 2 a 8 ore (classe C) a secondo della tipologia degli autoveicoli. Manualistica di riferimento: libretto d’uso e manutenzione della casa costruttrice. | ADERENZA | SOSTEGNO
X |
AUTOVEICOLI DI TUTTE LE AREE A - B - C
VERIFICA DI AFFIDABILITA’
Periodicità: 15.000 Km (5.000 Km per i motocicli) o 1 anno (limite prima raggiunto). Scopo: accertare l’operatività del veicolo a circolare in condizioni di sicurezza fino alla successiva MS. Comprende la verifica dell’effettuazione a regola d’arte dell’MS. Si conclude con un collaudo di funzionalità e prova su strada. Tempi d’intervento: da 2 a 4 ore (classe C) a secondo della tipologia degli autoveicoli. Manualistica di riferimento: libretto d’uso e manutenzione della casa costruttrice. | ADERENZA | SOSTEGNO
X |
REVISIONI VEICOLARI
Periodicità: - ogni 2 anni, dopo 4 anni dall’introduzione in servizio - ogni anno per i veicoli dell’area C Scopo: verificare ed accertamento di efficienza dei dispositivi che interessano il funzionamento, i sisteni di sicurezza, la consistenza dei gas di scarico ed i valori della rumorosità. Tempi d’intervento: da 2 a 4 ore a secondo della tipologia degli autoveicoli. Manualistica di riferimento: articolo 80 Codice della strada, mediante impiego specifiche attrezzature previste dalla G.U. n 70 del 5 giugno 1995. | ADERENZA | SOSTEGNO
X | X