MANUTENZIONE ORDINARIA	
	Aderenza	Sostegno	
PERIODICITA’:			 prima e dopo l’impiego
SCOPO:	controllare l’efficienza del veicolo, mantenerlo in perfetto stato d’uso e rilevare eventuali irregolarità di funzionamento.
TEMPO INTERVENTO:		 1 ora
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: 	MOT-10-2300-0257-10-00B00
						MOT-10-2300-0257-12-00B00	X		
	
MANUTENZIONE SPECIALIZZATA	
	Aderenza	Sostegno	
PERIODICITA’:	semestrale ± 2 settimane o 1000-litri di  consumo carburante
SCOPO: 	mantenere il carro nella condizione “pronto per l’impiego” mediante controllo dei livelli, pulizia e lubrificazione dei sottocomplessivi maggiormente esposti
TEMPO INTERVENTO:	8 ore
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: 	MOT-10-2300-0257-10-00B00
		MOT-10-2300-0257-12-00B00	X		
VERIFICA DI AFFIDABILITA’	
	Aderenza	Sostegno	
PERIODICITA’:			 biennale ±  2 mesi
SCOPO:	controllare che il carro abbia tutti i requisiti (manutenzioni, modifiche, stato d’uso, regolare funzionamento etc.) previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova 
NOTE: 	Da eseguire dopo una manutenzione specializzata
TEMPO INTERVENTO:		  8 ore
MANUALISTICA DI RIFERIMENTO: riserva di comunicazione
	X		
CONTROLLO TECNICO	
	Aderenza	 Sostegno	
PERIODICITA’: 	aperiodica su richiesta del reparto all’insorgere di un’anomalia/guasto di sostanziale e entità; eseguire l’intervento in loco con il concorso delle squadre a contatto dell’organo del sostegno (richiesta di intervento con modulo specifico
		X	

REVISIONE GENERALE	
	Aderenza	Sostegno	
PERIODICITA’:			 Stabilita da Ispettorato Logistico
SCOPO:	Normalmente si effettua nella fase conclusiva della vita tecnica per ripristinarne totalmente o parzialmente la durata. Si concretizza nello smontaggio totale dei componenti sulla loro verifica funzionale con eventuali sostituzioni e nel riassemblaggio. Questa stessa può coincidere con un aggiornamento di configurazione.
TEMPO INTERVENTO :	   NON QUANTIFICABILE		X