Allegato “D”

TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI

COMPLESSI e MEZZI MOBILI CAMPALI DI TUTTE LE AREE A-B-C-D (1)	
MANUTENZIONE ORDINARIA	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’

SCOPO

TEMPI DI INTERVENTO

MANUALI DI RIFERIMENTO

	Prima e dopo lo svolgimento del servizio e comunque dopo ogni periodo di inattività.

Controllare, a cura del conduttore, i principali impianti, i livelli e le guarnizioni di tenuta, per il corretto funzionamento del complesso.

15 minuti.

Libretto di uso e manutenzione, e istruzioni tecniche, della ditta costruttrice.	X		
MANUTENZIONE SPECIALIZZATA	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’

SCOPO

TEMPI DI INTERVENTO

MANUALI DI RIFERIMENTO

	Semestrale +/- 1 settimana o 180 ore (*) (limite prima raggiunto) a premessa di ogni controllo di affidabilità.

Mantenere il complesso nelle condizioni di “pronto impiego” mediante: pulizia generale; verifica dell’efficienza dei vari organi e di elementi particolarmente esposti; ripristino dei livelli dei lubrificanti,  liquidi circuiti (raffreddamento, oleodinamici) e gas refrigeranti; verifica guarnizioni di tenuta, e lubrificazione giunti e cerniere; verifica e sostituzione filtri e componenti previsti dal costruttore alla prevista scadenza.

Da 2 a 8 ore a secondo della tipologia di complesso.

Libretto di uso e manutenzione, e istruzioni tecniche, della ditta costruttrice.	X		

segue Allegato “D”

TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI

COMPLESSI E MEZZI MOBILI CAMPALI DI TUTTE LE AREE A-B-C-D (1)	
VERIFICA DI AFFIDABILITA’	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’

SCOPO

TEMPI DI INTERVENTO

MANUALI DI RIFERIMENTO

	Semestrale +/- 1 settimana o 180 ore (*) (limite prima raggiunto).

Accertare la funzionalità dei principali componenti del complesso, con particolare rilievo a sistemi/impianti di funzionamento specifico, ad operare in condizioni di sicurezza fino alla successiva MS. Comprende la verifica dell’effettuazione a regola d’arte della MS. Si conclude con collaudo/prova di funzionalità.

Da 2 a 4 ore a secondo della tipologia di complesso.

Libretto di uso e manutenzione, e istruzioni tecniche, della ditta costruttrice.	X		
CONTROLLI TECNICI	ADERENZA	SOSTEGNO	
PERIODICITA’

SCOPO

TEMPI DI INTERVENTO

MANUALI DI RIFERIMENTO

	Periodici: a scadenze programmate per categoria di complessi(*).
Aperiodici: all’insorgere di impreviste e sostanziali anomalie, su “richiesta di controllo tecnico” del Reparto consegnatario o su disposizione delle DG o degli Organi tecnici centrali. 

Controllare che il complesso nel suo insieme risponda a tutti i requisiti funzionali previsti dal livello di vita tecnica in cui si trova.

In relazione al tipo di controllo e/o inconveniente.

(In corso di elaborazione specifiche guide tecniche a cura DG competenti)		X

NOTE:(1) Vedasi “Scheda dei controlli periodici programmati” in Apd.1
(*) Riferirsi per singolo complesso alla “Scheda dei controlli periodici programmati” in Apd.1.