INTERVENTI CORRETTIVI SUI DEPOCEL

Area "B"

TIPI D’INTERVENTO | FASCIA
ADERENZA | SOSTEGNO
DISTRIBUTORE verniciatura parziale verniciatura completa sostituzione revisione completa | X | X X X
APPARECCHIATURA SICUREZZA sostituzione sostituzione tubi collegamento |  | X X
MISURATORE verifica piombatura |  | X X
PASSO D’UOMO verniciatura | X |
POMPA ROTATIVA smontaggio sostituzione riparazione | X X X |
POMPA A MANO smontaggio sostituzione riparazione | X X X |
MOTORE ELETTRICO smontaggio sostituzione riparazione revisione | X X | X X
QUADRANTE smontaggio sostituzione vetro | X X |
PISTOLA O RUBINETTI DI EROGAZIONE smontaggio sostituzione riparazione | X X X |
VALVOLA BY-PASS registrazione | X |
RUBINETTO A TRE VIE controllo | X |
VALVOLA NON RITORNO controllo pulizia e regolazione | X X |
MISURATORE smontaggio sostituzione taratura | X X X |
SERBATOI bonifica pulizia riparazione trattamenti |  | X X X X
TABELLE DI RAGGUAGLIO verifica correzione |  | X X
IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA controllo semestrale messa a punto |  | X X