INTERVENTI PREVENTIVI

CONTROLLI DI QUALITÀ’ - Area "A"
| ADERENZA | SOSTEGNO
Periodicità: biennale. Scopo: verificare la rispondenza dei carbolubrificanti ai requisiti chimico/fisici minimi. Documento di riferimento: MOT-70-0000-003-14-00B000 "Controlli di qualità dei combustibili e prodotti speciali impiegati nella motorizzazione militare". |  | X
MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - Area "B"
Periodicità: come previsto dal libretto di uso e manutenzione degli apparati. Scopo: controllare, a cura dei posti manutenzione, il regolare funzionamento dei distributori e provvedere alla pulizia filtri, sostituzione cinghie e accessori. Tempi d’intervento: da 2 a 8 ore a seconda del tipo e numero dei distributori. Manualistica di riferimento: libretto d’uso e manutenzione della casa costruttrice. | X |